# Четырехскатная крыша для беседки: как правильно сделать

Беседка – оптимальное средство для облагораживания участка. Важно, чтобы облик строения не выбивался из общего стиля. Если вам подходит беседка с четырехскатной крышей, то можно сделать ее самостоятельно.

Отметим, что данный вид кровли обладает ценными преимуществами перед другими видами. Сегодня мы поговорим об особенностях устройства четырехскатной крыши для беседки, а также поделимся с вами секретами мастеров.

## Как выбрать конструкцию кровли?

Учитывайте геометрическую форму беседки. Квадратные строения оборудуются шатровыми крышами с четырьмя скатами. Каждый из них имеет вид треугольника. Края сведены в одну точку.

Беседки прямоугольного формата чаще оборудуются вальмовой кровлей. Она также имеет четыре ската, два из которых имеют форму трапеции, а еще два – форму треугольника.

## Какие материалы потребуются?

Для обустройства четырехскатной кровли вам нужны следующие материалы:


1. Брус. Из него выполняют мауэрлат, стойки и затяжки.
2. Доски. Изготавливают стропильную систему, контробрешетку и обрешетку.
3. Ветровые и карнизные доски.
4. Материал для гидроизоляционного слоя.
5. Крепежные элементы.

*Секрет от мастера: деревянные материалы перед применением пропитывают антисептическими составами.*

## Этапы обустройства кровли

Рассмотрим этапы сооружения четырехскатной крыши. Учтите, что они могут отличаться. Дело в том, что вам придется ориентироваться на тип той кровли, которую вы для себя выбрали.

1. Чертеж. Любые строительные работы начинаются с проекта. Выполните чертеж будущей беседки с размерами. Так, будет проще ориентироваться при расчете материалов и монтаже. Можно взять за образец рисунок с представленным чертежом.



1. Усиление обвязки стен. Используются стандартные доски и балка затяжка.
2. От центра устанавливают две стойки. Для фиксации используйте временные подкосы.
3. Обустройство стропильной системы. Следите за равномерностью шага.
4. Крепление диагональных стропильных ног. Зафиксировать стропила помогут запилы. Их выполняют непосредственно в ногах и крепят к коньку при помощи гвоздей.
5. Часть нарожников крепится к диагональным стропилам, а другая часть к верхней обвязке.

*Секрет от мастера: делайте расстояние между нарожниками не менее 70 см.*

1. Укладывание гидроизоляции. Материал крепится к стропилам. Ширина нахлеста при этом составляет не менее 10 см. Крепить гидроизоляцию можно при помощи реек.
2. Оборудование обрешетки и фиксация ее гвоздями.
3. Монтаж кровельного покрытия. Допускается использование саморезов, конечно, если особенности материала не предполагают иное крепление.

Напомним, что все расчеты должны производиться на профессиональном уровне, а работы проводиться в соответствии с пошаговой инструкцией. Тогда беседка прослужит вам долго.

## Схема сборки четырехскатной кровли

Покажем наглядно, как производится сборка четырехскатной кровли для беседки. Мастера-самоучки чаще ориентируются именно на визуально представленный материал:







Четырехскатная кровля достаточна проста в монтаже. Справиться с работами могут даже новички. Главное, изучите схемы и описание этапов.

Напомним, что делающие могут воспользоваться видеороликом и посмотреть, как делать четырехскатную кровлю для беседки своими руками: <https://youtu.be/7un4cbxxNlc>.

Беседка с четырехскатной кровлей идеально защищает от неблагоприятных погодных условий. Здесь можно установить столик и устраивать чаепития в жаркую или сырую погоду. Тут могут играть ваши дети. Главное, чтобы крыша, да и сама конструкция, отличались прочностью и надежностью. Если вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем обратиться к профессионалам.